高清云台摄像机键盘控制器VS-KB30
全协议控制 

全接口| 全协议 |最高可控255台摄像机 | 

高清云台摄像机键盘控制器VS-KB30，支持多种控制协议(Sony VISCA protocol、Pelco P&D、VISCA Over IP)，背光按键，高亮度LCD屏幕显示，操纵杆灵活方便，最高可控255台摄像机。VS-KB30
安装简单，且支持长距离传输。

主要特色：
•       控制协议：VISCA、PELCO-P&D、VISCA Over IP
•       接口：RS-232C / RS-422 / Ethernet，支持长距离传输
•       可控数量：最高可控255台摄像机
•       供电： POE供电
[bookmark: _GoBack]•       操作：水平 / 俯仰 / 变焦
•       变速控制：通过热键旋钮可实时调节变焦/聚焦速度
•       按键：支持6个自定义热键，背光按键
•       预置位：可以设置、调用1-9个预置位
•       参数全设定：所有参数均通过按键操作程序完成设置，方便快捷

产品规格

	通讯端
	RS-232,RS-422 x2,Ethernet

	通讯协议
	VISCA, Pelco P&D, VISCA Over IP

	波特率 
	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps

	摄像机控制  
	最多255台

	速度控制 
	2个旋钮

	变倍控制 
	1个控制杆

	R/B增益 
	2个旋钮

	自设按钮 
	6个

	操纵杆 
	4轴(Pan / Tilt /Zoom)

	显示屏幕
	LCD

	背光键盘 
	自动 / 手动

	输入电压 
	DC12V / PoE

	功耗
	PoE : 5W
DC In : 5W

	尺寸 
	278 x 132 x 99.5 mm

	重量
	1Kg




单台摄像机连接
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多台摄像机连接
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