 
VS-K20
Lumens VS-K20键盘控制器，掌控大局的感觉。适用所有Lumens高清远程摄像机。
RS-232/RS422 IN
高清摄像机
键盘控制器
显示器
Power 
DC12V
电源适配器
主要特色
•  操纵杆方便操作水平/俯仰/变焦/对焦
•  支持 RS-232/RS-422通讯协定，可支持长距离传输
•  高亮度 OLED屏幕显示
•  多层密码保护，以防非法操作及设定
•  按键自动背光
产品规格
通讯端口
通讯协议
波特率
Mini Din 8PIN
VISCA
背光键盘
输入电压
功耗
自动/手动
DC12V
9600/38400 bps
7台
< 2W
摄像机控制
操纵杆
尺寸
200 x 120 x 103 mm  (L x W x H)
0.5 kg
4轴  (Pan/Tilt/Zoom/Focus)
OLED
重量
显示萤幕
捷扬光电有限公司苏洲分公司
Jhubei City 302,Taiwan
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FAX : +886-3-552-6256
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